Ex. 7.3 : Télécommunications *(Exercice 7-2)*

Dans l'entête d'une trame ethernet se trouve, entre autres, l'adresse source.  
a) De quel type d'adresse s'agit-il ?  
b) Combien de bits a cette adresse ?  
c) Dans quel format écrit-on normalement cette adresse ?  
d) Cette adresse contient deux parties. Lesquelles ?  
e) De quelle façon change cette adresse d'un PC, si on le déplace de la Suisse aux Etats Unis ?  
f) Comment peut-on changer cette adresse d'un PC ?  
g) Est-ce qu'il y a une ou plusieurs autres adresses de ce type dans l'entête de la trame ethernet ? Lesquelles ?  
h) Où dans un PC est mémorisée cette adresse ?