Ex. 8.2 : Télécommunications *(anc. Exercice 8-3)*

Bringen Sie die folgenden Teile eines Rahmens in die richtige Reihenfolge: Segmentkopf (-header), Rahmenkopf, Endung (trailer), Paketkopf, Applikationsdaten, Kopf der Applikationsdaten! Zu welchem dieser Rahmenteile gehören die Ursprungs-IP-Adresse, die Bestätigungsnummer (acknowledge-number), Portnummern, die Bitsynchronisierung, die Fenstergrösse die Ziel-MAC-Adresse?

Mettez les parties suivantes d’une trame dans le bon ordre : entête du segment, entête de la trame, code de fin (trailer), entête de paquet, données d’application, entête des données d’application ! A quelle de ces parties d’une trame appartiennent l’adresse IP de source, le numéro d’acquittement, les numéros de port, la synchronisation de bits, la taille de fenêtre, l’adresse MAC de destination ?